# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

# медицинско автоматично устройство за запис на DICOM CD/DVD

|  |  |
| --- | --- |
| автоматичен запис на изследвания върху CD/DVD | да |
| медицинско автоматично устройство за запис на DICOM CD/DVD | да |
| пълноцветен печат на етикет върху носителя, с лаково покритие | да |
| Формати за запис | CD/DVD/USB |
| Брой записващи у-ва | 1 бр. |
| Място за поставяне на медията | Мин 20бр |
| Мрежова свързаност | Мин 20 апарата |
| Режим на работа | Автоматичен/ръчен запис |
| Разделителна способност | 4800 DPI с лаково покритие |
| Брой и вид на мастилниците | 1 бр. цветна |
| Производителност | **25 CD/час 10 DVD/час** |
| Мрежова връзка | 10 / 100 / 1000 Ethernet |
| HL7 протокол за интеграция с БИС и/или PACS | да |
| Управление | Чрез web интерфейс |
| Възможност за избор между различни DICOM софтуери за визуализация на CD/DVD | да |
| Гаранция | 12 месеца, с еднократна swap подмяна |

**възможност за инсталиране на допълнителни функции:**

|  |
| --- |
| Ръчно изтегляне от PACS - Q/R |
| Възможност за работа с не DICOM файлове – запис на брошури, файлове за презентации и др. |
| Допълнителна гаранция за 12 м. |